**附件1：**

满足专业实验室的排气要求，直排风柜风量：不小于4000m3/h；

彩钢板排气罩：不小于1200\*1500\*800mm；

排气管直径：不小于直径250mm;

连接口：6mm接口；

提供安装搬运服务。