**UV-O3系列表面清洁仪采购参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 数量 | 参数 |
| **UV-O3系列表面清洁仪** | 1 | 1. 光源波长：185nm 和 254nm;
2. 样品台：238mm×250mm，可温控;
3. 最大处理样品高度：40mm;
4. LCD屏可显示内容：已用时间、剩余时间、温度湿度;
5. 定时模式：单次设定模式、一定时间段内多次周期性循环工作模式、编程模式.
 |