# 智慧农业技术与装备研究中心栽培架一体式灯架配套设备采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 单价(万元) | 数量 | 参数 | 控制价（万元） |
| 栽培架配套的一体式灯架 | 0.0802 | 60 | 能配套原有6层栽培架尺寸（长\*宽\*高）：1600mm\*600mm\*2360mm，一体式灯架配套设备。基本参数包括：（1）每层两条30W的九合一LED灯条，5路独立控制的供电专用线；（2）供电线路整体设计，满足灯和风扇的供电要求，便于连接控制器及其数字终端；（3）一体式灯架配套设备含两个铝合金边框，两个铝合金灯条一个输入接口，设计必须满足安装便利的要求。（4）5层总线，2米长，五个出线口，一个总输入口。 | 4.82 |
| 合 计 | | | | 4.82 |