**可调谐激光器**

**技术参数指标：**

1、调谐范围：1510-1630nm，调谐范围内无跳模；

2、绝对波长精度：小于150pm；

3、相对精度：小于10pm；

4、最大扫描速度：10nm/s；

5、压电陶瓷扫描范围：大于30GHz；

6、内置60dB隔离器；

7、偏振特性：优于100：1线偏振

8、输出功率：最大隔离器前功率50mW；

9、光纤耦合器耦合效率>50%；

10、光纤输出，长度>2 m

11、控制器为全数字化，可通过触摸屏或者电脑软件操作。