1.电源：220V 50HZ（须配有接地）；
2.电机功率：400W；
3.速度范围：500rpm-10000rpm；
4.程序运行：可储存12组程序，每组程序包含6个运行阶段，每段时间范围：0—60s；
5.增减速率设置范围：100rpm/s-2000rpm/s；
6.安装条件：设备配有进出水口，须配通风装置，工作台600×600×700（mm），承重≥50kg。