**自动涂覆机：1台**

1）涂覆平台：铝制真空板样品台，固定夹固定衬底，真空吸盘尺寸：L/600×W/300×T/20(mm);

2）最大涂覆面积：W/250×L/550(mm)；

3）推杆移动距离：10-550mm(可调）；

4）推杆移动速度：0-100mm/sec (可调），精确度：10mm/sec；

5）调制模器：配有宽幅250mm可调制模器，可调节厚度范围为：0.01-5mm；推杆可移动制模器匀速运动；

6）产品尺寸：L/805×W/430×H/223(mm)；

7）另配真空泵。